

Abonnez-vous à DeepL Pro pour éditer ce document.
Visitez www.DeepL.com/Pro pour en savoir plus.

**MODE D'EMPLOI**

**ATTENTION : VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL AVANT D'UTILISER LE COFFRE-FORT.**

**OUVERTURE DU COFFRE-FORT**

1. Retirer le contenant de son emballage.
2. Tirez la corde de sécurité cachée à l'arrière du conteneur.
3. Réglez la serrure à combinaison sur la bonne combinaison (réglage d'usine : 0 - 0 - 0).
4. Appuyez sur le bouton carré au-dessus de la serrure à combinaison.
5. Tirez la corde de sécurité à l'extrémité avant du conteneur.
6. Ouvrez le couvercle.



**VERROUILLER LE COFFRE-FORT**

1. Assurez-vous que la serrure à combinaison indique la bonne combinaison.
2. Fermez le couvercle.
3. Tirez la corde de sécurité cachée de l'arrière du conteneur et insérez-la dans l'ouverture prévue à cet effet au-dessus de la serrure à combinaison. Vous entendrez un déclic lorsque la corde de sécurité s'est bloquée.
4. Ensuite, réglez la serrure à combinaison sur un autre réglage pour éviter tout accès non autorisé.



**MODIFICATION DE LA COMBINAISON DE CHIFFRES**



1. Ouvrir le conteneur comme décrit .
2. Trouvez le petit levier sur le côté intérieur de la face avant près de la serrure à combinaison.

Tirez le levier vers le haut et déplacez-le vers la gauche.

1. Ensuite, réglez la combinaison souhaitée sur la serrure à combinaison et n'oubliez pas de bien la mémoriser.
2. Remettre le petit levier dans sa position initiale.
3. Appuyez sur le bouton carré au-dessus de la serrure à combinaison. Vous pouvez maintenant utiliser la nouvelle combinaison.



**REMARQUE :**

**ESSAYEZ DE CHANGER LA COMBINAISON DE CHIFFRES AVEC LE COFFRE-FORT VIDE EN PREMIER.**

**Les clients Français - Manuels**

**Manuels clients en allemand**

**Clientes italiennes Manuels**

**Manuels du client espagnol**

**tempir.com/manuels**